**CZĘŚĆ III**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

ZADANIE: **„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”**

Przedmiotem zamówienia jest włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo – Pogorzel i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR i RPO WM dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej.

 Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia:

Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia:

1. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki z drogą powiatową nr 3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc ze zmianą ruchu na ruch skanalizowany okrężny typu rondo w miejscowości Jednorożec, w tym:
2. roboty przygotowawcze: rozbiórkowe i pomiarowe;
3. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej o pow. 782 m2;
4. opaska przy krawężnikowa chodnikowa z betonowych płyt o powierzchni 52 m2;
5. nawierzchnia wysp rozdzielających (4 szt.) z kostki kamiennej – 139,5 m2;
6. nawierzchnia chodnika z płyt granitowych – 32 m2;
7. rampa z płyt antypoślizgowych o powierzchni – 38,4 m2;
8. parking o powierzchni 200 m2 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
9. nawierzchnia pierścienia najazdowego wokół wyspy centralnej ronda z kostki kamiennej o szerokości 1,5 m i powierzchni 78 m2;
10. nawierzchnia bitumiczna na dojazdach do ronda oraz zewnętrzny pierścień na rondzie o szerokości 6,0 m i promieniu 15,0 m – powierzchnia 2287 m2;
11. wjazdy do bram z betonowej kostki brukowej 7 szt. o łącznej powierzchni 194 m2;
12. oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) 5 szt./187 m2;
13. oznakowanie pionowe 43 szt. tablic znaków drogowych;
14. montaż poręczy ochronnych sztywnych 12 m;
15. montaż słupków przeszkodowych – 8 szt.;
16. Remont ulicy Długiej i Warszawskiej w Jednorożcu w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele - Krasnosielc na długości 2 279 mb (ulica Długa o długości 1559 mb i ulica Warszawska o długości 720 mb) - ulice stanowiące dojazdy do projektowanego ronda, w tym:
17. roboty przygotowawcze: rozbiórkowe i pomiarowe;
18. wykonanie 5 szt. przepustów pod zjazdami;
19. montaż 1 studzienki ściekowej;
20. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej o długości 1107 mb/1951 m2;
21. nawierzchnia bitumiczna na długości 2279 mb jezdni, na 13 szt. zjazdów oraz 1 miejsca postojowego o łącznej powierzchni 19754 m2;
22. zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej 220 szt./2416 m2;
23. oznakowanie pionowe 54 szt. tablic znaków drogowych;
24. montaż barieroporęczy drogowej o długości 30 mb.
25. Budowa oświetlenia ulicznego:

a) ulica Długa w Jednorożcu – montaż 49 słupów z lampami oświetleniowymi na wysięgnikach;

b) ulica Warszawska – montaż 41 słupów z lampami oświetleniowymi na wysięgnikach.

**Wykaz dokumentacji projektowej:**

**BRANŻA DROGOWA**

1. Projekt „Remont ulic: Długiej i Warszawskiej (droga powiatowa nr 3234) w Jednorożcu.

**BRANŻA ELEKTRYCZNA**

1. Projekt budowlano-wykonawczy dla wykonania oświetlenia ulicznego ul. Warszawskiej i Długiej w Jednorożcu

**PRZEDMIARY ROBÓT**

1. Przedmiar robót – branża drogowa (Ulica Warszawska i Długa w Jednorożcu w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc – remont) - (pdf.)
2. Przedmiar robót – branża drogowa (Skrzyżowanie dróg powiatowych nr 3234W i 2514W, ulic: Warszawskiej, Mazowieckiej, Długiej i Odrodzenia w Jednorożcu) - (pdf.)
3. Przedmiar robót – branża elektryczna (Ulica Długa w Jednorożcu w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc – oświetlenie) - (pdf.)
4. Przedmiar robót – branża elektryczna (Ulica Warszawska w Jednorożcu w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc - oświetlenie) - (pdf.)

**SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

1. SST branża drogowa,
2. SST branża elektryczna,

Inwestor posiada komplet dokumentacji technicznej i projektowej (projekty budowlane) wraz z aktualnymi pozwoleniami na budowę oraz Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych na remont odcinka drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele - Krasnosielc: ulica Długa oraz ulica Warszawska w miejscowości Jednorożec:

1. Decyzja Nr 11/2013 znak RBK.6740.277.2011.11.2013 z dnia 27.09.2013 r. przenosząca pozwolenie na budowę Decyzja Nr 277/2011 znak:RBK.6740.277.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. na przebudowę skrzyżowania ulic: Warszawskiej, Mazowieckiej, Długiej i Odrodzenia wraz z odwodnieniem oraz przebudową kolektora deszczowego i przebudową linii telekomunikacyjnej w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1144/2; 484/2; 570/1; 1505; 484/1; 1311/4 z dnia 2011.02.18 Nr 36/2011, wydane przez Starostę Przasnyskiego z Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec na Powiat Przasnyski, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz (kat. ob. bud. XXV).
2. Decyzja Nr 12/2013 znak RBK.6740.37.2012.12.2013 z dnia 27.09.2013 r. przenosząca pozwolenie na budowę Decyzja Nr 37/2012 znak:RBK.6740.37.2012 z dnia 03 lutego 2012 r. na budowę linii NN oświetlenia ulicznego ulic: Warszawskiej i Długiej w obrębie ewidencyjnym Jednorożec, gmina Jednorożec przebudowę skrzyżowania ulic: Warszawskiej, Mazowieckiej, Długiej i Odrodzenia na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1505; 484/1; 484/2 w obrębie ewidencyjnym Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec działka o numerze ewidencyjnym 513, wydane przez Starostę Przasnyskiego z Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec na Powiat Przasnyski, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz (kat. ob. bud. XXVI).
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych znak RBK.6743.220.2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wykonywania robót budowlanych polegających na: remoncie odcinka drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc: ulica Długa o dł. 1559 m (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 484/2) oraz ulica Warszawska o dł. 720 m (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 484/1) w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec.

Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe istniejących wyeksploatowanych elementów ulic,

- regulacja wysokościowa istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- oczyszczenie istniejącego kolektora deszczowego,

- remont podbudowy,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni do wymaganych profili podłużnych i poprzecznych mieszanką mineralno-asfaltową,

- remont zjazdów do posesji,

- remont nawierzchni chodników,

- wymiana istniejącego oznakowania pionowego.