Przedmiar robót

Obiekt:	Odcinek od km 20+190 do km 20+439	
Rodzaj robót:	drogowe	
Adres budowy:	Droga powiatowa nr 3216W ul. Przasnyska w m. Krzynowłoga Mała,  	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	
 1	D-01.01.01	KNNR 10111-010-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.
Charakterystyka robót: Tablica: 0111
 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami
 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy
 3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót
 Uwaga:
   Nakłady robocizny obejmują tyko prace pomocnicze (robotników) przy pomiarze.
krotność= 1,00
	km	0,249
	
1.	0,249				0,249	
2	D-01.02.01	KNR 2-31I0802-03-050
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - rozebranie istniejących zjazdów indywidualnych i przepustów rurowych pod zjazdami, (materiał z odzysku 'betonowe przepusty rurowe' nadający się do ponownego wbudowania należy przekazać inwestorowi).
krotność= 1,00
	m2	51,25
	
1.	zjazd (1)					
2.	((5+4)/2)*2,5				11,25	
3.	zjazd (2)					
4.	5*2,5				12,50	
5.	zjazd (3)					
6.	6*2,5				15,00	
7.	zjazd (4)					
8.	5*2,5				12,50	
3	D-03.01.01	KNNR 41308-010-040
	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone na wcisk - udrożnienie ścieków przykrawężnikowych
Charakterystyka robót: Tablica: 1308
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rur do wykopu
 3.Ułożenie rur z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołków montażowych
 6.Wykonanie połączenia rur
krotność= 1,00
	m	12,50
	
1.	5*2,5				12,50	
2.		ROBOTY ZIEMNE - ODTWORZENIE ROWU
Kod CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
	
 4	D-06.04.01	KNKRB 010201-0901-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t,do 1 km.Kat.gruntu I-II - odtworzenie rowu melioracyjnego - oczyszczenie dna rowu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz nadaniem odpowiednich spadków podłużnych.
krotność= 1,00
	m3	18,40
	
1.	230*0,2*0,4				18,40	
5	D-06.04.01	KNKRB 010203-0401-060
	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodem samowyładow.5-10t.Kat.gruntu I-II
krotność= 1,00
	m3	18,40
	
1.	18,4				18,40	
3.		ZJAZDY INDYWIDUALNE 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
	
 6	D-06.02.01a	KNR 2-31I0605-01-060
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe
krotność= 1,00
	m3	1,56
	
1.	(6+6+8+6)*0,4*0,15				1,56	
7	D-06.02.01a	KNR 2-31I0605-08-040
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm
krotność= 1,00
	m	26,00
	
1.	6+6+8+6				26,00	
8	D-06.02.01a	KNR 2-31I0605-05-020
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm
krotność= 1,00
	szt	8,00
	
1.	4*2				8,00	
9	D-05.01.03	KNR 2-31I0202-01-050
	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00
	m2	11,00
	
1.	(5+5+7+5)*0,5				11,00	
10	D-04.04.02	KNR 2-310114-07-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
Charakterystyka robót: Tablica: 0114
 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą
 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym
 Uwaga:
 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2).
2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2).
krotność= 1,00
	m2	36,00
	
1.	(4+4+6+4)*2				36,00	
11	D-04.04.02	KNR 2-310114-08-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Charakterystyka robót: Tablica: 0114
 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą
 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym
 Uwaga:
1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2).
2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2).
krotność= 2,00
	m2	36,00
	
1.	Pozycja nr.: 10				36,00	
12	D-05.01.03	KNR 2-31I0202-09-050
	Uzupełnienie  poboczy na zjazdach .Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność= 1,00
	m2	8,00
	
1.	(1+1+1+1)*2				8,00	

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 45111200-0

1	KNNR 1
0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-01.01.01
	0,249	km			
2	KNR 2-31I
0802-03-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - rozebranie istniejących zjazdów indywidualnych i przepustów rurowych pod zjazdami, (materiał z odzysku 'betonowe przepusty rurowe' nadający się do ponownego wbudowania należy przekazać inwestorowi).
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-01.02.01
	51,25	m2			
3	KNNR 4
1308-010-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone na wcisk - udrożnienie ścieków przykrawężnikowych
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-03.01.01
	12,50	m			
		Razem:					
2		ROBOTY ZIEMNE - ODTWORZENIE ROWU
CPV: 45112100-6

4	KNKRB 01
0201-0901-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t,do 1 km.Kat.gruntu I-II - odtworzenie rowu melioracyjnego - oczyszczenie dna rowu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz nadaniem odpowiednich spadków podłużnych.
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-06.04.01
	18,40	m3			
5	KNKRB 01
0203-0401-060	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodem samowyładow.5-10t.Kat.gruntu I-II
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-06.04.01
	18,40	m3			
		Razem:					
3		ZJAZDY INDYWIDUALNE 
CPV: 45233120-6

6	KNR 2-31I
0605-01-060	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-06.02.01a
	1,56	m3			
7	KNR 2-31I
0605-08-040	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-06.02.01a
	26,00	m			
8	KNR 2-31I
0605-05-020	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-06.02.01a
	8,00	szt			
9	KNR 2-31I
0202-01-050	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-05.01.03
	11,00	m2			
10	KNR 2-31
0114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-04.04.02
	36,00	m2			
11	KNR 2-31
0114-08-050	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
krotność = 2,00
Nr Spec.: D-04.04.02
	36,00	m2			
12	KNR 2-31I
0202-09-050	Uzupełnienie  poboczy na zjazdach .Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-05.01.03
	8,00	m2			
		Razem:					
		Razem kosztorys:					
		VAT  … %					
		Wartość kosztorysu brutto:					

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………….…………..

		
Sporządzono dnia: ………………………………

………………………………………… 
     (podpis osoby upoważnionej do 
    							                                        reprezentacji Wykonawcy)

236165