ZOK.2213/23/1/2004r.                                                           Przasnysz, dnia 17.01.2005r.

O G Ł O S Z E N I E
o udzieleniu zamówienia  (poniżej 60 000 euro)

                Powiat Przasnyski, 06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, woj. mazowieckie, pow. przasnyski,  tel. (029) 75-22-270,  fax  (029) 75-22-270, adres internetowy: www.powiat-przasnysz.pl, e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl,
informuje, że  w przetargu  nieograniczonym na realizację zamówienia pn.
„ Remont I piętra wraz z obłożeniem granitem schodów zewnętrznych budynku Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu ”
została wybrana  oferta firmy: ZAKŁAD BUDOWLANY  Spółka Jawna 
Stefan i Józef Boćkowscy, 06-300 Przasnysz, ul. Reymonta 31, z ceną :
 – 105 837,01 zł (Słownie złotych: sto pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem 01/100), w tym 
VAT 22%  – 19 085,36 zł, (Słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć36 /100).
Okres gwarancji 36 miesięcy, licząc od daty końcowego protokólarnego odbioru robót. 
 Zakres robót:
1.Wykonanie posadzki na korytarzu I piętra i wymiana drzwi do auli.
  - posadzka z elementów  prostokątnych z konglomeratu marmurowego – 204,4 m2
   - cokół z płytek marmurowych o wysokości 10 cm,
  - wymiana istniejących drzwi do auli na nowe z drewna dębowego z naświetlem
     i ościeżnicą krytą  - 8,96m2
2. Remont sanitariatów na I piętrze.
  - wykucie ościeżnic drewnianych, otynkowanie ościeży i obłożenie glazurą – 2 szt.,
  - obmurowanie pionów i poziomów kanalizacyjnych i obłożenie glazurą,
  - uzupełnienie płytek posadzki i glazury na ścianach,
  - malowanie farbą emulsyjna dwukrotnie sufitów i ścian – 80,70m2
  - wykonanie nowej spoiny na ścianach z płytek kamionkowych glazurowanych
    o powierzchni ścian – 106,64 m2
  - wymiana drzwi łazienkowych pełnych -  5 szt,
  - demontaż i montaż misek ustępowych, porcelanowych – 5 kpl. 
  - montaż pisuarów z zaworem spłukującym – 2 szt.
3.Obłożenie granitem schodów zewnętrznych.
  - naprawa stopni i spocznika z masy lastryko,
  - obłożenie podestu i stopni płytami granitowymi z odtworzeniem istniejących  wzorów 
     dekoracyjnych
  - obłożenie cokołu zewnętrznego płytami granitowymi.
4. Wykonanie posadzki na korytarzu poddasza.
  - posadzka z wykładziny rulonowej, dwuwarstwowej Tarkett Granit Acustic grub.4 mm
    wraz z cokolikami – 172,20m2    
Termin realizacji  ( wymagany )  -   od dnia  10.02.2005r. do dnia 15.05.2005r.
w tym roboty wewnętrzne w okresie ferii zimowych w terminie 14.02 ÷ 28.02.2005r.

         Zatwierdził
         Starosta 
mgr inż. Zenon Szczepankowski
7910