Przedmiar robót

Obiekt:	Chodnik dł. 84 mb	
Rodzaj robót:	budowlane	
Adres budowy:	Bartniki, DP 3227W od 2+290 do 2+374,  	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	
 1	D-01.01.01	KNR 2-010119-03-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym,wraz z inwentaryzacją powykonawczą.
Charakterystyka robót: Tablica: 0119
 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami
 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy
 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
   przekroi
 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów
 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót
 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót
 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy
krotność= 1,00
	km	0,08
	
1.	0,084				0,08	
2.		Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	
 2	D-01.02.02	KNR 2-010126-01-050
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu.Grubość warstwy do 15 cm.
Charakterystyka robót: Tablica: 0126
 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie
   humusu na hałdzie
 Uwaga:
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość do 40 m.
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu
 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227.
krotność= 1,00
	m2	117,60
	
1.	84*1,4				117,60	
3	D-02.00.00	KNKRB 010201-04-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km.Kat.gruntu III-IV
krotność= 1,00
	m3	12,43
	
1.	(84*0,1+2*4*0,06)*1,4				12,43	
4	D-02.00.00	KNKRB 010203-05-060
	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodem samowyład.do 5t.Kat.gruntu III-IV
krotność= 1,00
	m3	12,43
	
1.	Pozycja nr.: 3				12,43	
3.		Podbudowa
Kod CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
	
 5	D-04.01.01	KNNR 60103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
Charakterystyka robót: Tablica: 0103
 1.Profilowanie podłoża
 2.Zagęszczenie podłoża
krotność= 1,00
	m2	92,40
	
1.	84*(1,33-0,15-0,08)				92,40	
6	D-04.04.01	KNNR 60112-060-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Charakterystyka robót: Tablica: 0112
 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej
 4.Mechaniczne rozścielenie warstwy kruszywa
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą
krotność= 1,00
	m2	83,60
	
1.	(84-2*4)*(1,33-0,15-0,08)				83,60	
7	D-04.04.02	KNNR 60113-060-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Charakterystyka robót: Tablica: 0113
 1.Mechaniczn e rozścielenie dolnej warstwy kruszywa
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą
 6.Posypanie górnej warstwy miałem kamienny m
krotność= 1,00
	m2	8,80
	
1.	2*4*(1,33-0,15-0,08)				8,80	
4.		Chodnik
Kod CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
	
 8	D-08.01.01	KNNR 60403-030-040
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka robót: Tablica: 0403
 1.Wyznaczenie osi wykopu
 2.Wyrównanie dna i ścian wykopu
 3.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01 - 02)
 4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio
   wykopanym i wyrównanym wykopie
 5.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław
   betonowych
 6.Rozebranie deskowania
 7.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą
 8.Rozścielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)
 9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem
 10.Ustawienie kra wężnika i wyregulowanie według osi poziomych i podanych
    punktów wysokościowych
 11.Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy
 12.Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie
krotność= 1,00
	m	78,00
	
1.	84+2-2*4				78,00	
9	D-08.03.01	KNNR 60404-050-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową, wraz z wykonaniem ław betonowych
Charakterystyka robót: Tablica: 0404
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej
 2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem
 3.Ustawienie obrzeży
 4.Wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów wysokościowych
 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz
   z jej przygotowaniem
 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem
krotność= 1,00
	m	76,00
	
1.	84-8				76,00	
10	D-05.03.23	KNNR 60502-010-050
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem, (element zdobniczy w kolorze czerwonym; 1 pasek o szerokości 10 cm od strony jezdni)
Charakterystyka robót: Tablica: 0502
 1.Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
 2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej grub.4 cm lub
   podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej przygotowaniem
 3.Zagęszczenie podsypki wibratorem
 4.Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami
 5.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach
 6.Ubicie kostki wibratorem
 7.Wymiana kostek popękanych przy  ubijaniu
 8.Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotność= 1,00
	m2	83,60
	
1.	(84-2*4)*1,1				83,60	
5.		Zjazdy indywidualne
Kod CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
	
 11	D-08.01.01	KNNR 60403-030-040
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka robót: Tablica: 0403
 1.Wyznaczenie osi wykopu
 2.Wyrównanie dna i ścian wykopu
 3.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01 - 02)
 4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio
   wykopanym i wyrównanym wykopie
 5.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław
   betonowych
 6.Rozebranie deskowania
 7.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą
 8.Rozścielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)
 9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem
 10.Ustawienie kra wężnika i wyregulowanie według osi poziomych i podanych
    punktów wysokościowych
 11.Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy
 12.Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie
krotność= 1,00
	m	16,00
	
12	D-05.03.23	KNNR 60502-03010-050
	Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem
Charakterystyka robót: Tablica: 0502
 1.Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
 2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej grub.4 cm lub
   podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej przygotowaniem
 3.Zagęszczenie podsypki wibratorem
 4.Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami
 5.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach
 6.Ubicie kostki wibratorem
 7.Wymiana kostek popękanych przy  ubijaniu
 8.Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotność= 1,00
	m2	8,80
	
1.	4*1,1*2				8,80	
6.		Odwodnienie
Kod CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
	
 13	D-06.02.01	KNNR 41308-010-040
	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone na wcisk - Montaż rur fi 110 mm, dł. 2 mb pod nawierzhnią chodnika z odprowadzeniem do rowu (w odstępach ~ 50m)
Charakterystyka robót: Tablica: 1308
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rur do wykopu
 3.Ułożenie rur z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołków montażowych
 6.Wykonanie połączenia rur
krotność= 1,00
	m	2,00
	
1.	2				2,00	
7.		Oznakowanie poziome
Kod CPV: 45233221-4 Malowanie nawierzchi
	
 14	D-07.01.01	KNR 2-310706-07-050
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie
Charakterystyka robót: Tablica: 0706
 1.Ręczne oczyszczenie jezdni w miejsc ach przewidzianych do malowania
 2.Wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania
 3.Przygotowanie farby chlorokauczukowej
 4.Pomalowanie znaków ręcznie pędzlami lub mechanicznie malowarką
 5.Przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu
   robót
krotność= 1,00
	m2	3,42
	
1.	P-17 linia przystankowa (dostępna długość zatrzymania 30 mb)					
2.	2*1,71				3,42	

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Roboty przygotowawcze
CPV: 45111200-0

1	KNR 2-01
0119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym,wraz z inwentaryzacją powykonawczą.
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-01.01.01
	0,08	km			
		Razem:					
2		Roboty ziemne
CPV: 45111200-0

2	KNR 2-01
0126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu.Grubość warstwy do 15 cm.
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-01.02.02
	117,60	m2			
3	KNKRB 01
0201-04-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km.Kat.gruntu III-IV
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-02.00.00
	12,43	m3			
4	KNKRB 01
0203-05-060	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodem samowyład.do 5t.Kat.gruntu III-IV
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-02.00.00
	12,43	m3			
		Razem:					
3		Podbudowa
CPV: 45233161-5

5	KNNR 6
0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-04.01.01
	92,40	m2			
6	KNNR 6
0112-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-04.04.01
	83,60	m2			
7	KNNR 6
0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-04.04.02
	8,80	m2			
		Razem:					
4		Chodnik
CPV: 45233161-5

8	KNNR 6
0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-08.01.01
	78,00	m			
9	KNNR 6
0404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową, wraz z wykonaniem ław betonowych
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-08.03.01
	76,00	m			
10	KNNR 6
0502-010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem, (element zdobniczy w kolorze czerwonym; 1 pasek o szerokości 10 cm od strony jezdni)
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-05.03.23
	83,60	m2			
		Razem:					
5		Zjazdy indywidualne
CPV: 45233161-5

11	KNNR 6
0403-030-040	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-08.01.01
	16,00	m			
12	KNNR 6
0502-03010-050	Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-05.03.23
	8,80	m2			
		Razem:					
6		Odwodnienie
CPV: 45232400-6

13	KNNR 4
1308-010-040	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone na wcisk - Montaż rur fi 110 mm, dł. 2 mb pod nawierzhnią chodnika z odprowadzeniem do rowu (w odstępach ~ 50m)
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-06.02.01
	2,00	m			
		Razem:					
7		Oznakowanie poziome
CPV: 45233221-4

14	KNR 2-31
0706-07-050	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie
krotność = 1,00
Nr Spec.: D-07.01.01
	3,42	m2			
		Razem:					
		Razem kosztorys:					
		VAT  … %					
		Wartość kosztorysu brutto:					

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………….…………..

		
Sporządzono dnia: ………………………………

………………………………………… 
279707