Przasnysz, dn. 07.09.2018 r.

**Powiat Przasnyski,**

ul. Św. Stanisława Kostki 5,

06-300 Przasnysz

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: I części postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa hali sportowej z płytą lodowiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu” ;  
Numer sprawy: ZOK.042.15.2.3.2018**

Zamawiający –Powiat Przasnyski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły dnia 04.09.2018 r. i 05.09.2018 r. następujące wnioseki wykonawcy:

**Wniosek nr 7 z dnia 04.09.2018 r.**

„ 1. Poprosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej dla hali.

1. Czy Zamawiający wymaga wywiezienia ziemi z wykopu na certyfikowane składowisko odpadów?
2. Czy elementy wyposażenia takie jak: ławki, regały, donice na kwiaty wchodzą w zakres zamówienia?
3. Jakie są wymagania Zamawiającego dla kotar zabezpieczających?
4. Prosimy o potwierdzenie rzędnej 0,00 posadzki (wg rysunków architektury i części rysunków konstrukcyjnych rzędna 120,1 m n.p.m., wg rysunku konstrukcji P-04 124,0 m n.p.pm)
5. Czy wiata zadaszona przeznaczona na składowanie odpadów (oznaczenie 7 na planszy PZT) wchodzi w zakres zamówienia?
6. Należy przewidzieć bramę wjazdową do obsługi ręcznej czy otwieraną elektrycznie?
7. Wg rysunku konstrukcji KS-09 ściany szczytowe obudowane są płytą warstwową do pewnej wysokości, wg rysunków architektury elewacja północna i południowa płyty warstwowe dochodzą do połaci dachu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
8. Miedzy osiami E oraz D na rysunku rzutu przyziemia wg architektury jest okno )2 120/113, brak na rysunku elewacji, zestawienie okien podaje sprzeczne ilości (19 szt oraz 10 szt.). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
9. Jakie elementy wyposażenia ruchomego wchodzą w zakres prac Wykonawcy.”

**Wniosek nr 8 z dnia 05.09.2018 r.**

„ –Brak w przedmiarze reflektorów (19 szt 70 W).

- Ilość czujek i komponentów na planie instalacji SSP różni się od ilości w schemacie. Która wersja jest aktualna   
 i na podstawie której należy wycenić ?

- Brak przedmiaru na instalację SSP. Prosimy o uzupełnienie.”

**Odpowiedź na wniosek nr 7 z dnia 04.09.2018 r.**

**Ad. 1**

Zamawiający w załączeniu zamieszcza ponownie dokumentację geotechniczną dla hali.

**Ad.2.**

Zamawiający nie wymaga wywiezienia ziemi z wykopu na certyfikowane składowisko odpadów.

**Ad.3.**

Zamawiający informuje, iż elementy wyposażenia takie jak: ławki, regały, donice na kwiaty wchodzą w zakres zamówienia.

**Ad.4.**

Kotary zabezpieczające lokalizacja i kolor zgodnie z rysunkami el. wyposażenia pomieszczeń, wykonane z polipropylenu bezwęzłowego PP o oczkach 10x10cm gr 4mm.

**Ad.5**

Rzędną 0,00 należy przyjąć zgodnie z rysunkami architektury i zagospodarowania terenu na poziomie 120,10 m n.p.m.

**Ad.6**

Zadaszone wiaty do składowania odpadów stałych - szt. 2 należy przewidzieć rozwiązania typowe zgodne z wymaganiami zamawiającego.

**Ad.7**.

Bramę oznaczoną symbolem Br1\* należy wyposażyć w napęd elektryczny zasilany zgodnie ze schematem instalacji elektrycznych.

**Ad.8**

Płyty warstwowe ścian szczytowych należy doprowadzić do połaci dachu zgodnie z rysunkami architektury. Projektant zrezygnował z okien pokazanych na rysunku KS-09 "przekrój A-A".

**Ad.9**

Należy przyjąć 11szt. okien oznaczonych symbolem O2 zlokalizowanych zgodnie z rzutem przyziemia A-01w.

**Ad. 10**

Wyposażenie ruchome jak w opisie i rysunkach architektury, w szczególności "el. wyposażenia pomieszczeń" zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

**Odpowiedź na wniosek nr 8 z dnia 05.09.2018 r.**

Zamawiający informuję, że przedmiary robót należny traktować jako materiał pomocniczy, jeżeli oferent uznaje, że jakiś element nie został uwzględniony w przedmiarze zobowiązany jest do uwzględnienie go w wycenie oferty zgodnie z dokumentacja projektową.

Ilość czujek i komponentów Systemu Sygnalizacji Pożarowej należy przyjąć zgodnie z planem instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru.

**STAROSTA**

**mgr inż. Zenon Szczepankowski**