**Powiat Przasnyski**

**ul. Św. St. Kostki 5**

**06-300 Przasnysz**

Znak sprawy: ZOK.042.12.2.11.2018 Przasnysz, dn. 29 listopada 2018 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,   
poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Przebudowa z rozbudową (modernizacja) budynku szkoły rolniczej dla potrzeb szkoły muzycznej   
I stopnia w Przasnyszu”*** wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

**Pytanie nr 1:**

*Czy przekładka kanalizacji deszczowej i sanitarnej wchodzi w zakres zamówienia i leży po stronie wykonawcy? Prosimy o udostępnienie dokumentacji przekładki oraz przedmiar.*

**Odpowiedź:**

Przekładka kanalizacji deszczowej i sanitarnej wchodzi w zakres zamówienia i leży po stronie wykonawcy.

Trasy kanalizacji deszczowej i sanitarnej zostały przedstawione na rysunku S-01 Plan zagospodarowania terenu oraz S-02 Plan zagospodarowania terenu – uszczegółowienie. Profil kanalizacji sanitarnej przedstawia rysunek S-06 Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej a profil kanalizacji deszczowej przedstawia rysunek S-06 Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Części opisowa powyższych zewnętrznych instalacji jest również ujęta w opisie technicznym i zestawieniu materiałów. W kosztorysie, przedmiarze i specyfikacji technicznej dla zewnętrznych instalacji sanitarnych są ujęte zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

**Pytanie nr 2:**

*Prosimy o udostępnienie rysunku projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych - E-11/2 Legenda opraw oświetleniowych.*

**Odpowiedź:**

Oświetlenie pokazano na rysunkach E12-e14 (w załączeniu), natomiast rysunek E-11.1 stanowi oznaczenia opraw, nie ma rysunku E11-2.

**Pytanie nr 3:**

*W opisie projektu wykonawczego (6.7.3.5 Zieleń) określono, że należy wykonać nasadzenia a nie uwzględniono ich ilości, proszę o sprecyzowanie ilości poszczególnych nasadzeń.*

**Odpowiedź:**

Projekt nie obejmuje projektu zieleni/nasadzeń, należy po zakończeniu robót budowlanych odtworzyć teren, należy przyjąć w wycenie ewentualne nasadzenia, które ulegną zniszczeniu w trakcie prac.

**Pytanie nr 4:**

*Brak dokumentacji instalacji hydrantowej.*

**Odpowiedź:**

Trasę zewnętrznej instalacji p.poż. na rysunku S-01 Plan zagospodarowania terenu oraz S-02 Plan zagospodarowania terenu – uszczegółowienie. Profil instalacji wodnej p.poż przedstawia rysunek S-04 Profil zewnętrznej instalacji wodnej p.poż. Wewnętrzną instalację p.poż. przestawiają rzuty instalacji wodnej S-10, S-11, S-12, natomiast schemat jest na rysunku S-14 schemat instalacji p.poż.

Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna p.poż jest ujęta w opisie technicznym, zestawieniach materiałów, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze i kosztorysie.

**Pytanie nr 5:**

*Zaproponowane w SIWZ panele cienkowarstwowe na dzień dzisiejszy są trudno dostępne na rynku polskim, ze względu na wysoki koszt ich zakupu oraz niską sprawność. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych krzemowych typu monokrystalicznego o mocy jednego modułu 390W, w ilości odpowiadającej sumarycznej mocy min. 34,92? Rozwiązanie tego rodzaju pozwoli na osiągnięcie wyższych rocznych uzysków, dzięki większej sprawności jednego modułu, a także zaoszczędzimy ponad 50m2 powierzchni dachu budynku, na którym ma zostać zamontowana instalacja.*

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się.

**WICESTAROSTA**

**Waldemar Trochimiuk**

W załączeniu:

1. rysunki E12-e14